阳山县县城水资源配置优化项目
一、项目基本情况：

阳山县县城水资源配置优化项目已列入《阳山县城区给水专项规划》。项目由清远市水利局审批。本项目新建两条输水线路，分别为茶坑水库至南阳水厂水源输水管、连江水源至城北水库输水管。其中茶坑水库至南阳水厂输水管线路总长约17.8千米，管道公称管径为DN1000，配套建设中途水池1座；该线路近期取水规模为3.6万立方米/日，远期取水规模为7.2万立方米/日。连江水源至城北水库输水管线路总长约3千米，管道公称管径为DN800，新建取水泵站1座；该泵站近期输水规模为2.6万立方米/日，远期输水规模为5.2万立方米/日。本项目近期合计取水规模为6.2万立方米/日，远期合计取水规模为12.4万立方米/日，输水管道总建设长度为20.8千米。本项目总投资额为2.54亿元。

本项目建设地点位于阳山县阳城镇城北村与畔水村范围内。

二、项目用地情况

该项目总用地0.1050公顷，其中，农用地0.1050公顷（园地0.0150公顷、林地0.0900公顷）。项目不涉及围填海。

三、申请用地预审分析情况

经与2025年度国土空间变更调查成果套合，项目申请用地范围内2025年度国土空间变更调查成果现状情况为:总面积0.1050公顷，其中，农用地0.1050公顷（耕地0公顷、园地0.0150公顷、林地0.0900公顷）、建设用地0公顷、未利用地0公顷。与该项目实际申请用地情况一致。该项目不涉及占用永久基本农田，不涉及占用生态保护红线。
