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广东省农业生产托管服务合同
         （样板）





甲方：                          
乙方：                          
签订时间：       年    月    日


广东省农民专业合作社联合会编制

甲方：                                                             
法定代表人：                                                       
身份证号：                                                          
地址：                                                                 
联系方式：                                                         

乙方：                                                             
法定代表人：                                                       
身份证号：                                                         
地址：                                                                 
联系方式：                                                         
根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。
第一条 服务内容和价格
甲方委托乙方在        县（市、区）     乡（镇、街道）        村（社区）         村民小组（居民小组）开展农业生产托管服务。
	作物
	服务环节
	服务时间
	服务面积（亩）
	单价
（元/亩）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	附加费用（元）
	


合计：       元（大写：       ）。
第二条 服务标准
（通用试行标准附后，合同双方可以根据当地实际补充完善）  
第三条 支付方式
甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之   （小写：   %），共计人民币       元（大写：          ）作为预付款。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于10日内支付乙方剩余服务费用人民币          元（大写：        ）。
第四条 验收报告
乙方需要在粤农服平台上传托管服务轨迹，并结合实际填写农事信息，上传服务清单、图片、公对公转账记录等佐证材料，方便甲方验收。
第四条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.服务期间托管地块的承包经营权为甲方或服务委托方所有，托管地块产出品归甲方或其委托方所有。
2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照农业生产托管项目服务标准开展服务。
3.对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。
4.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
5.为乙方开展生产托管服务提供必要条件（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间）。
6.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。
7.双方另有约定的，从属约定。
（二）乙方的权利和义务
1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。
2.按照合同约定为甲方提供生产托管服务，服务内容需符合当地农业生产托管服务标准要求，并向甲方解读服务内容。
3.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。
第五条 违约责任
（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之一（小写：1%）向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。   
（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。
（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。
（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。
第六条 争议处理
甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定事项
（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。
（二）未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
（三）服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。
（四）本合同自签字（盖章）之日起生效，具有与书面文件同等的法律效力。



      甲方签名									乙方签名
             


	1

广东水稻生产托管服务标准（试行）
	序号
	生产环节
	具体内容
	服务标准或成效
	备注

	1
	产前工作准备
	1.解决水源问题
2.平整土地
3.农业投入品购置
	1.解决水源问题：
（1）专人负责制，日常巡田管水，及时反馈；
（2）引水渠道不堵塞，备用抽水（进水、排水）设施足够。
2.平整土地：
（1）利用激光平地仪器或放水检测，当田块高差达到20cm以上时，需要用大型机械（推土机、中拖等）先平整一遍，将地势高的泥土往地势低的地方推移；
（2）单一田块面积过大时，整理土地和后期管理相对吃力，建议以15~20亩为上限增加田埂，方便管理。
3.农业投入品购置要求：
（1）农业投入品采购方需提供详细的采购清单，内容应包含供应商和产品等信息，来源可追溯。
（2）水稻种子必须从专业、正规的渠道购买，合法性和适应性应经过省级以上相关管理部门认定；
（3）服务组织使用的肥料必须符合国家标准，生产企业证件齐全，产品验收合格，且养分含量符合当地水稻生产和土壤实际需求；
（4）服务组织使用的农药必须“三证”齐全，在水稻上明确登记，严禁采购、使用高毒农药和国家禁用农药，推广使用高效、低毒、低残留农药，推广使用生物农药、纳米农药等新型植保配方。
	

	2
	育秧
	浸泡谷种、包衣消毒、整理秧田、将谷种播撒至秧盘中培育，使秧苗生长至可移栽标准
	1.育秧时期：早造约20天，晚造约15天；
2.播种量：常规稻每亩约3kg，杂交稻约2kg；
3.秧苗标准：株高12cm以上，颜色青翠，长势健壮无病害。
	

	3
	耙田
	利用履带式耙田机进行水耙作业，通过“两耙一平”等措施使本田达到机插秧/直播标准
	1.即耕整深度均匀一致，同一田块平整，高差低于15cm；
2.田面洁净，无残茬、杂草等 杂物；
3.土层下碎上糊，泥水分清，泥浆沉实而不板结。
	

	4
	机插秧/直播
	机插秧：利用自走式或手扶式插秧机对秧苗进行移栽；
直播：利用人工撒播、无人机飞播、穴播、机条播等手段将种子直接播撒在本田上
	1.机插秧：
（1）起秧不能过早，避免秧苗干旱失水，最好在插秧前6小时内；
（2）行驶速度控制不超过3m/s，以30cm×21cm为主流间距，插秧深度约2cm以内；
（3）插秧时田块保持1~2cm浅水或无积水的泥浆状，7天内秧苗直立成活率达到95%以上，有较大漏插或死秧地块要人工补插。
2.直播：
（1）浸种、包衣后摊晾至干燥状态；
（2）田块内部高差控制在10cm以内，耙好后沉静至结实状态；
（3）每亩撒施量约2kg，撒施时田块不可积水。
	

	5
	水分管理
	从秧苗移栽后至收割前，根据水稻生长的生理需水和生态需水要求，向田块周边适时引水和排水
	1.移栽后返青前，田间保持水层在秧苗高度约50%，避免蒸腾作用导致缓苗干枯；
2.返青后至分蘖盛期，除喷施除草剂后1~2天需排水外，其余时间田间始终保持2~5cm浅水层以促进快速分蘖，在达到分蘖盛期（即封行）则要排水、晒田以抑制无效分蘖；
3.从幼穗分化至齐穗期，尽量保持1~2cm浅水，齐穗期至灌浆期则保持干湿交替（一次入水后自然落干，保持地表湿润不干裂）；
4.收割前15天左右排水晒田，促进田块硬化，以便收割。
	

	6
	施肥
	针对种植品种、田块地力实际情况，满足水稻生产整造营养需求
	1.施肥技术：
（1）三控施肥：即控肥、控苗、控病虫。在充分利用土壤、灌溉水等环境养分的基础上，通过优化施肥数量、时间和比例，满足作物养分需求，在提高产量的同时，提高肥料利用率，减少肥料损失和环境污染。控制无效分蘖，减少病虫害发生，实现高产、优质、高效、安全、环保的协调，施肥量比例约为基肥：分蘖肥：穗肥：粒肥=4:2:3:1（详见参考文件1：水稻三控施肥技术规程）；
（2）缓控释肥：农户俗称“一次性肥”，最大作用是降低人工。通过对配方肥中的氮、钾肥粒进行包衣加工，控制养分缓慢释放，从而即不伤苗，又能提供长时间营养供给，达到“一次施肥满足整造生长需求”的效果。以养分含量为24-7-19为例，针对泥质土壤，在移栽前可一次性施40kg；针对砂质土壤，在移栽前施30kg，并在返青后施10kg。
2.机械施肥方式：
（1）表层施肥：由动力输出轴带动旋转的撒肥盘利用离心作用将化肥撒到稻田表面（如无人机施肥）；
（2）全层施肥：在旋耕作业时把肥料同步施入田中混合，使肥效均匀分布在不同深度的泥浆层中；
（3）侧深施肥：水稻插秧机等在插秧作业时配套施肥装置在秧苗一侧施肥。
	

	7
	除草
	一封二除三补，防治大田中常见禾本科杂草
	需要带药服务，在三叶期内，对当次稗草、千金子的防治率达到85%以上，有效防治杂草。
	

	8
	病虫防治
	利用植保无人机等中大型器械，对水稻病虫害进行防治
	1.需要带药服务，对稻飞虱、二/三化螟、稻纵卷叶螟、纹枯病的防治效果不低于85%，病虫损失率低于10%，对稻瘟病、白叶枯病进行加药预防；
2.服务质量要求符合国家标准（详见参考文件2：GB_T 32980-2016 农业社会化服务 农作物病虫害防治服务质量要求）和广东省地方标准（详见参考文件3：粤优质稻主要病虫害综合防控技术规程）。
	

	9
	收割
	使用联合收割机进行收获，并减少机收环节粮食损失
	1.正确选定收割时期：稻谷黄化完熟率早造85%左右，晚造90％左右，或早造齐穗后约30天，晚造齐穗后约40天；
2.收割作业质量标准：全喂入水稻联合收割机总损失率≤2.8%，破碎率≤1.5%，含杂率≤2.0%；半喂入水稻联合收割机总损失率≤2.5%，破碎率≤0.5%，含杂率≤1.0%。
	


注释：本标准为试行标准，合同双方可以根据当地实际补充完善。

